{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["监护、心电图机类","除颤类","心电小本类","输注泵类","呼吸机、麻醉机"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"监护、心电图机类","index":0,"n_rows":249,"n_cols":12,"rows_kept":249,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,6],[2,7,2,11],[4,0,28,0],[29,0,53,0],[54,0,78,0],[79,0,103,0],[104,0,128,0],[129,0,153,0],[154,0,178,0],[179,0,203,0],[204,0,228,0],[229,0,238,0],[239,0,242,0]]}
["监护、心电图机类配件价目表"]
[null,"公司名称：",{"$nulls":7},"单位：元"]
["适配机型","配件名称","原厂",{"$nulls":4},"兼容"]
[null,null,"最高限价（单价）","报价","预计采购数量","最高限价（合计）","维修费用（合计）","最高限价（单价）","报价","预计采购数量","最高限价（合计）","维修费用（合计）"]
["迈瑞T5/T8/IMEC10","液晶屏",950,null,3,{"$f":"C5*E5","v":2850}]
[null,"触摸屏",50,null,3,150]
[null,"电源板",600,null,3,{"$f":"C7*E7","v":1800}]
[null,"主板",1500,null,2,3000]
[null,"高压板",50,null,4,200]
[null,"血压板",600,null,4,2400]
[null,"血氧板",700,null,4,2800]
[null,"心电板",700,null,2,1400]
[null,"按键板",20,null,2,40]
[null,"血氧心电插槽",7,null,2,14]
[null,"外壳",50,null,2,100]
[null,"电池",380,null,2,760]
[null,"主板电池",80,null,2,160]
[null,"气泵",300,null,5,1500,null,110,null,2,{"$f":"H18*J18","v":220}]
[null,"压力传感器",50,null,2,100]
[null,"放气阀",300,null,2,600,null,120,null,2,240]
[null,"编码器",100,null,2,200,null,200,null,2,400]
[null,"背光灯",40,null,2,80]
[null,"散热风扇",7,null,2,14]
[null,"双有创模块",1700,null,2,3400]
[null,"二氧化碳模块",300,null,2,600]
[null,"BIS模块",300,null,2,600]
[null,"导联线",180,null,1,180,null,150,null,30,{"$f":"H27*J27","v":4500}]
[null,"指脉氧",180,null,1,180,null,150,null,30,4500]
[null,"血压袖带",40,null,1,40,null,40,null,30,1200]
["迈瑞PM7000/8000/9000","液晶屏",750,null,3,2250]
[null,"触摸屏",50,null,3,150]
[null,"电源板",600,null,2,1200]
[null,"主板",1000,null,2,2000]
[null,"高压板",50,null,4,200]
[null,"血压板",600,null,4,2400]
[null,"血氧板",700,null,4,2800]
[null,"心电板",700,null,2,1400]
[null,"按键板",5.5,null,2,11]
[null,"血氧心电插槽",7,null,2,14]
[null,"外壳",50,null,2,100]
[null,"电池",280,null,2,560]
[null,"主板电池",80,null,2,160]
[null,"气泵",300,null,5,1500,null,110,null,2,{"$f":"H43*J43","v":220}]
[null,"压力传感器",50,null,2,100]
[null,"放气阀",300,null,2,600,null,120,null,2,{"$f":"H45*J45","v":240}]
[null,"编码器",100,null,2,200]
[null,"背光灯",40,null,2,80]
[null,"散热风扇",7,null,2,14]
[null,"双有创模块",300,null,2,600]
[null,"二氧化碳模块",300,null,2,600]
[null,"BIS模块",300,null,2,600]
[null,"导联线",180,null,1,180,null,150,null,30,{"$f":"H52*J52","v":4500}]
[null,"指脉氧",180,null,1,180,null,150,null,30,4500]
[null,"血压袖带",40,null,1,40,null,40,null,30,1200]
["迈瑞MEC2000","液晶屏",750,null,3,2250]
[null,"触摸屏",50,null,3,150]
[null,"电源板",600,null,2,1200]
[null,"主板",1000,null,2,2000]
[null,"高压板",50,null,4,200]
[null,"血压板",300,null,4,1200]
[null,"血氧板",300,null,4,1200]
[null,"心电板",300,null,2,600]
[null,"按键板",20,null,2,40]
[null,"血氧心电插槽",7,null,2,14]
[null,"外壳",50,null,2,100]
[null,"电池",280,null,2,560]
[null,"主板电池",80,null,2,160]
[null,"气泵",320,null,5,1600,null,110,null,2,{"$f":"H68*J68","v":220}]
[null,"压力传感器",50,null,2,{"$f":"C69*E69","v":100}]
[null,"放气阀",260,null,2,520,null,120,null,2,{"$f":"H70*J70","v":240}]
[null,"编码器",100,null,2,200]
[null,"背光灯",40,null,2,80]
[null,"散热风扇",7,null,2,14]
[null,"双有创模块",300,null,2,600]
[null,"二氧化碳模块",300,null,2,600]
[null,"BIS模块",300,null,2,600]
[null,"导联线",180,null,1,180,null,150,null,30,{"$f":"H77*J77","v":4500}]
[null,"指脉氧",180,null,1,180,null,150,null,30,4500]
[null,"血压袖带",40,null,1,40,null,40,null,30,1200]
["飞利浦MP5","液晶屏",950,null,3,2850]
[null,"触摸屏",600,null,3,1800]
[null,"电源板",300,null,3,900]
[null,"主板",1800,null,3,5400]
[null,"高压板",50,null,4,200]
[null,"血压板",700,null,4,2800]
[null,"血氧板",700,null,4,2800]
[null,"心电板",700,null,2,1400]
[null,"按键板",20,null,2,40]
[null,"血氧心电插槽",7,null,2,14]
[null,"外壳",50,null,2,100]
[null,"电池",600,null,2,1200]
[null,"主板电池",80,null,2,160]
[null,"气泵",350,null,5,1750,null,110,null,2,{"$f":"H93*J93","v":220}]
[null,"压力传感器",50,null,2,100]
[null,"放气阀",260,null,2,520,null,120,null,2,{"$f":"H95*J95","v":240}]
[null,"编码器",100,null,2,200]
[null,"背光灯",50,null,2,100]
[null,"散热风扇",7,null,2,14]
[null,"双有创模块",300,null,2,600]
[null,"二氧化碳模块",300,null,2,600]
[null,"BIS模块",300,null,2,600]
[null,"导联线",180,null,1,180,null,150,null,30,{"$f":"H102*J102","v":4500}]
[null,"指脉氧",180,null,1,180,null,150,null,30,4500]
[null,"血压袖带",40,null,1,40,null,40,null,30,1200]
["飞利浦G30/G30E/G60E等G系列","液晶屏",950,null,3,2850]
[null,"触摸屏",50,null,3,150]
[null,"电源板",750,null,3,2250]
[null,"主板",1500,null,3,4500]
[null,"高压板",50,null,4,200]
[null,"血压板",700,null,4,2800]
[null,"血氧板",700,null,4,2800]
[null,"心电板",700,null,2,1400]
[null,"按键板",20,null,2,40]
[null,"血氧心电插槽",7,null,2,14]
[null,"外壳",50,null,2,100]
[null,"电池",330,null,2,660]
[null,"主板电池",80,null,2,160]
[null,"气泵",300,null,5,1500,null,110,null,2,{"$f":"H118*J118","v":220}]
[null,"压力传感器",50,null,2,100]
[null,"放气阀",260,null,2,520,null,120,null,2,{"$f":"H120*J120","v":240}]
[null,"编码器",100,null,2,200]
[null,"背光灯",40,null,2,80]
[null,"散热风扇",7,null,2,14]
[null,"双有创模块",300,null,2,600]
[null,"二氧化碳模块",300,null,2,600]
[null,"BIS模块",300,null,2,600]
[null,"导联线",180,null,1,180,null,150,null,20,{"$f":"H127*J127","v":3000}]
[null,"指脉氧",180,null,1,180,null,150,null,20,3000]
[null,"血压袖带",40,null,1,40,null,40,null,20,800]
["光电PVM2701","液晶屏",950,null,3,2850]
[null,"触摸屏",600,null,3,1800]
[null,"电源板",300,null,3,900]
[null,"主板",1800,null,3,{"$f":"C133*E133","v":5400}]
[null,"高压板",50,null,2,100]
[null,"血压板",600,null,4,2400]
[null,"血氧板",700,null,4,2800]
[null,"心电板",700,null,4,2800]
[null,"按键板",20,null,2,40]
[null,"血氧心电插槽",7,null,2,14]
[null,"外壳",50,null,2,100]
[null,"电池",350,null,2,700]
[null,"主板电池",80,null,2,160]
[null,"气泵",300,null,5,1500,null,110,null,2,{"$f":"H143*J143","v":220}]
[null,"压力传感器",50,null,2,100]
[null,"放气阀",260,null,2,520,null,120,null,2,{"$f":"H145*J145","v":240}]
[null,"编码器",100,null,2,200]
[null,"背光灯",40,null,2,80]
[null,"散热风扇",7,null,2,14]
[null,"双有创模块",100,null,2,200]
[null,"二氧化碳模块",100,null,2,200]
[null,"BIS模块",100,null,2,200]
[null,"导联线",180,null,1,180,null,150,null,30,{"$f":"H152*J152","v":4500}]
[null,"指脉氧",180,null,1,180,null,150,null,30,4500]
[null,"血压袖带",40,null,1,40,null,40,null,30,1200]
["理邦IM系列","液晶屏",600,null,3,1800]
[null,"触摸屏",50,null,3,150]
[null,"电源板",300,null,3,900]
[null,"主板",1000,null,3,3000]
[null,"高压板",50,null,4,{"$f":"C159*E159","v":200}]
[null,"血压板",600,null,4,2400]
[null,"血氧板",700,null,4,2800]
[null,"心电板",700,null,2,1400]
[null,"按键板",20,null,2,40]
[null,"血氧心电插槽",7,null,2,14]
[null,"外壳",50,null,2,100]
[null,"电池",450,null,2,900]
[null,"主板电池",80,null,2,160]
[null,"气泵",300,null,5,1500,null,110,null,2,{"$f":"H168*J168","v":220}]
[null,"压力传感器",50,null,2,100]
[null,"放气阀",260,null,2,520,null,120,null,2,{"$f":"H170*J170","v":240}]
[null,"编码器",100,null,2,200]
[null,"背光灯",40,null,2,80]
[null,"散热风扇",7,null,2,14]
[null,"双有创模块",100,null,2,200]
[null,"二氧化碳模块",100,null,2,200]
[null,"BIS模块",100,null,2,200]
[null,"导联线",180,null,1,180,null,150,null,30,{"$f":"H177*J177","v":4500}]
[null,"指脉氧",180,null,1,180,null,150,null,30,4500]
[null,"血压袖带",40,null,1,40,null,40,null,20,800]
["理邦X8A/X10A系列","液晶屏",950,null,3,2850]
[null,"触摸屏",50,null,3,150]
[null,"电源板",300,null,2,600]
[null,"主板",1500,null,3,4500]
[null,"高压板",50,null,2,100]
[null,"血压板",600,null,4,2400]
[null,"血氧板",700,null,4,2800]
[null,"心电板",700,null,4,2800]
[null,"按键板",20,null,2,40]
[null,"血氧心电插槽",7,null,2,14]
[null,"外壳",50,null,2,100]
[null,"电池",450,null,2,900]
[null,"主板电池",80,null,2,160]
[null,"气泵",300,null,5,1500,null,110,null,2,{"$f":"H193*J193","v":220}]
[null,"压力传感器",50,null,2,100]
[null,"放气阀",260,null,2,520,null,120,null,2,{"$f":"H195*J195","v":240}]
[null,"编码器",100,null,2,200]
[null,"背光灯",40,null,2,80]
[null,"散热风扇",7,null,2,14]
[null,"双有创模块",300,null,2,600]
[null,"二氧化碳模块",300,null,2,600]
[null,"BIS模块",300,null,2,600]
[null,"导联线",180,null,1,180,null,150,null,20,{"$f":"H202*J202","v":3000}]
[null,"指脉氧",180,null,1,180,null,150,null,20,3000]
[null,"血压袖带",40,null,1,40,null,40,null,20,800]
["飞利浦MX450/500/550等MX系列","液晶屏",4200,null,2,8400]
[null,"触摸屏",2000,null,2,4000]
[null,"电源板",220,null,3,660]
[null,"主板",4500,null,3,13500]
[null,"高压板",50,null,2,100]
[null,"血压板",600,null,4,2400]
[null,"血氧板",700,null,4,2800]
[null,"心电板",700,null,3,2100]
[null,"按键板",20,null,1,20]
[null,"血氧心电插槽",7,null,2,14]
[null,"外壳",50,null,2,100]
[null,"电池",800,null,2,1600]
[null,"主板电池",80,null,2,160]
[null,"气泵",300,null,3,900,null,110,null,2,{"$f":"H218*J218","v":220}]
[null,"压力传感器",50,null,2,100]
[null,"放气阀",300,null,2,600,null,120,null,2,{"$f":"H220*J220","v":240}]
[null,"编码器",100,null,2,200]
[null,"背光灯",40,null,2,80]
[null,"散热风扇",7,null,2,{"$f":"C223*E223","v":14}]
[null,"双有创模块",2500,null,2,5000]
[null,"二氧化碳模块",300,null,2,600]
[null,"BIS模块",300,null,2,600]
[null,"导联线",180,null,1,180,null,150,null,10,{"$f":"H227*J227","v":1500}]
[null,"指脉氧",180,null,1,180,null,150,null,10,1500]
[null,"血压袖带",40,null,1,40,null,40,null,10,400]
["飞利浦、理邦、迈瑞遥测监护","主板",2500,null,1,2500]
[null,"触摸屏",1000,null,1,1000]
[null,"显示屏",1000,null,1,1000]
[null,"电源板",500,null,1,500]
[null,"参数板",500,null,1,500]
[null,"天线信号板",200,null,1,200]
[null,"按键板",200,null,1,200]
[null,"电池仓",800,null,1,800]
[null,"心电导联",600,null,1,600]
[null,"指脉氧",600,null,1,600]
["全品类心电图机","心电吸球",{"$nulls":5},55,null,10,{"$f":"H240*J240","v":550}]
[null,"心电架子",{"$nulls":5},55,null,10,550]
[null,"心电导联",{"$nulls":5},500,null,10,5000]
[null,"电源线3m",{"$nulls":5},38,null,10,380]
["全品类电子血压计","血压袖带",360,null,10,{"$f":"C244*E244","v":3600},null,120,null,10,1200]
[{"$nulls":5},{"$f":"SUM(F5:F244)","v":221213},{"$nulls":4},{"$f":"SUM(K5:K244)","v":90020}]
[]
[{"$nulls":3},"合计","最高限价",{"$f":"F245+K245","v":311233}]
[]
["以上报价包含配件更换服务费，配件质保1年"]

{"sheet":"除颤类","index":1,"n_rows":62,"n_cols":12,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,11],[1,2,1,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,6],[2,7,2,11],[4,0,12,0],[13,0,21,0],[22,0,30,0],[31,0,39,0],[40,0,48,0],[49,0,57,0]]}
["除颤仪类配件价目表"]
[null,"公司名称：",{"$nulls":8},"单位：元"]
["适配机型","配件名称","原厂",{"$nulls":4},"兼容"]
[null,null,"最高限价（单价）","报价","预计采购数量","最高限价（合计）","维修费用（合计）","最高限价（单价）","报价","预计采购数量","最高限价（合计）","维修费用（合计）"]
["迈瑞BeneHeart D3","主控板",2100,null,1,{"$f":"C5*E5","v":2100}]
[null,"电池",2000,null,3,6000]
[null,"参数板",400,null,1,400]
[null,"电源板",500,null,1,500]
[null,"高压板",500,null,1,500]
[null,"显示屏",1000,null,1,1000]
[null,"按键板",200,null,1,200]
[null,"放电手柄",2300,null,1,2300]
[null,"热敏打印机",1200,null,1,1200]
["迈瑞BeneHeart D1","主控板",2100,null,1,2100]
[null,"电池",2000,null,3,6000]
[null,"参数板",400,null,1,400]
[null,"电源板",500,null,1,500]
[null,"高压板",500,null,1,500]
[null,"显示屏",1000,null,1,1000]
[null,"按键板",200,null,1,200]
[null,"放电手柄",2300,null,1,2300]
[null,"热敏打印机",1200,null,1,1200]
["飞利浦M4735A","主控板",2100,null,1,2100]
[null,"电池",2000,null,2,4000,null,500,null,2,{"$f":"H24*J24","v":1000}]
[null,"参数板",400,null,1,400]
[null,"电源板",1400,null,1,1400]
[null,"高压板",500,null,1,500]
[null,"显示屏",500,null,1,500]
[null,"按键板",200,null,1,200]
[null,"放电手柄",2000,null,1,2000]
[null,"热敏打印机",1200,null,1,1200]
["飞利浦HeartStart XL+","主控板",2100,null,1,2100]
[null,"电池",2000,null,3,6000]
[null,"参数板",400,null,1,400]
[null,"电源板",1400,null,1,1400]
[null,"高压板",500,null,1,500]
[null,"显示屏",1000,null,1,1000]
[null,"按键板",200,null,1,200]
[null,"放电手柄",2300,null,1,2300]
[null,"热敏打印机",1200,null,1,1200]
["光电TEL-7621C","主控板",2100,null,1,2100]
[null,"电池",2000,null,2,4000,null,500,null,2,{"$f":"H42*J42","v":1000}]
[null,"参数板",400,null,1,400]
[null,"电源板",1400,null,1,1400]
[null,"高压板",500,null,1,500]
[null,"显示屏",500,null,1,500]
[null,"按键板",200,null,1,200]
[null,"放电手柄",2300,null,1,2300]
[null,"热敏打印机",1200,null,1,1200]
["光电TEL-5521C","主控板",2100,null,1,2100]
[null,"电池",2000,null,2,4000,null,500,null,2,{"$f":"H51*J51","v":1000}]
[null,"参数板",400,null,1,400]
[null,"电源板",1400,null,1,1400]
[null,"高压板",500,null,1,500]
[null,"显示屏",1000,null,1,1000]
[null,"按键板",200,null,1,200]
[null,"放电手柄",2300,null,1,2300]
[null,"热敏打印机",1200,null,1,1200]
[{"$nulls":5},{"$f":"SUM(F5:F58)","v":81500},{"$nulls":4},{"$f":"SUM(K5:K58)","v":3000}]
[{"$nulls":4},"合计","最高限价",{"$f":"F59+K59","v":84500}]
[]
["以上报价包含配件更换服务费，配件质保1年"]

{"sheet":"心电小本类","index":2,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,2,5],[41,0,41,5]]}
["麦迪克斯心电小本配件价目表"]
["公司名称：",null,null,"单位：元"]
["配件名称","麦迪克斯（原厂）"]
[null,"最高限价（单价）","报价","预计采购数量","最高限价（合计）","维修费用（合计）"]
["成人夹子",200,null,10,{"$f":"B5*D5","v":2000}]
["成人吸球",300,null,10,{"$f":"B6*D6","v":3000}]
["儿童夹子",200,null,1,200]
["儿童吸球",300,null,1,300]
["后背电极延长线",300,null,1,300]
["心电采集平板换新",4000,null,1,4000]
["心电采集平板外壳",500,null,1,500]
["心电采集平板电池",600,null,2,1200]
["心电采集平板屏幕",1000,null,1,1000]
["心电采集平板主板",1100,null,1,1100]
["心电图平板专用适配器",260,null,1,260]
["心电采集平板重装",200,null,10,2000]
["蓝牙背夹换新",2000,null,5,10000]
["蓝牙背夹电池",500,null,20,10000]
["蓝牙背夹外壳",500,null,1,500]
["蓝牙背夹主板",800,null,5,4000]
["蓝牙背夹充电口",100,null,8,800]
["手持台车轮子（白色大轮子）",100,null,1,100]
["手持台车轮子（黑色小轮子）",50,null,1,50]
["台车底座（含轮子）",500,null,1,500]
["台车放物台",200,null,1,200]
["台车筐",200,null,1,200]
["台车连杆",100,null,1,100]
["台车整体换新",2000,null,1,2000]
["心电图使用路由器",300,null,1,300]
["导联线（心电图机通用）",750,null,25,18750]
["12导心电放大器换新",8000,null,3,24000]
["12导心电放大器外壳",500,null,2,1000]
["12导心电放大器芯片",1500,null,3,4500]
["12导心电放大元件",1000,null,5,5000]
["12导心电放大器主板",2000,null,2,4000]
["蓝牙背夹充电线",40,null,50,2000]
["平板电脑充电线",20,null,12,240]
["心电图机专用USB插排",100,null,5,500]
[]
[{"$nulls":3},"最高限价",{"$f":"SUM(E5:E38)","v":104600}]
[]
["以上报价包含配件更换服务费，配件质保1年"]

{"sheet":"输注泵类","index":3,"n_rows":240,"n_cols":7,"rows_kept":240,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,6],[4,0,32,0],[33,0,61,0],[62,0,90,0],[91,0,119,0],[120,0,148,0],[149,0,177,0],[178,0,206,0],[207,0,235,0]]}
["输注泵类配件价目表"]
[null,"公司名称：",{"$nulls":3},"单位：元"]
["适配机型","配件名称","原厂"]
[null,null,"最高限价（单价）","报价","预计采购数量","最高限价（合计）","维修费用（合计）"]
["浙大史密斯","主板",600,null,4,{"$f":"C5*E5","v":2400}]
[null,"电源板",300,null,4,1200]
[null,"电机驱动板",350,null,2,700]
[null,"电机驱动板连接线",7,null,2,14]
[null,"电机",400,null,2,800]
[null,"显示屏",100,null,2,200]
[null,"蠕动滑块",80,null,2,160]
[null,"推杆单元",470,null,2,940]
[null,"卡杆单元",400,null,2,800]
[null,"压力传感器",100,null,2,200]
[null,"滴液传感器",50,null,2,100]
[null,"按键膜",200,null,2,400]
[null,"编码器",80,null,2,160]
[null,"电池",300,null,2,600]
[null,"面贴",50,null,2,100]
[null,"喇叭组件",7,null,2,14]
[null,"固定座组件",80,null,2,160]
[null,"蠕动泵组件",100,null,2,200]
[null,"点滴夹组件",50,null,2,100]
[null,"起始位检测板",100,null,2,200]
[null,"气泡传感器",200,null,2,400]
[null,"泵门",50,null,2,100]
[null,"止液夹",50,null,2,100]
[null,"活塞检测板",50,null,2,100]
[null,"滑块板",50,null,2,100]
[null,"残留传感器",50,null,2,100]
[null,"规格识别板",50,null,2,100]
[null,"拨钮",50,null,2,100]
[null,"卡爪",50,null,2,100]
["威利方舟","主板",600,null,4,2400]
[null,"电源板",300,null,4,1200]
[null,"电机驱动板",350,null,2,700]
[null,"电机驱动板连接线",7,null,2,14]
[null,"电机",400,null,2,800]
[null,"显示屏",100,null,2,200]
[null,"蠕动滑块",80,null,2,160]
[null,"推杆单元",470,null,2,940]
[null,"卡杆单元",400,null,2,800]
[null,"压力传感器",100,null,2,200]
[null,"滴液传感器",50,null,2,100]
[null,"按键膜",200,null,2,400]
[null,"编码器",80,null,2,160]
[null,"电池",300,null,2,600]
[null,"面贴",50,null,2,100]
[null,"喇叭组件",7,null,2,14]
[null,"固定座组件",80,null,2,160]
[null,"蠕动泵组件",100,null,2,200]
[null,"点滴夹组件",50,null,2,100]
[null,"起始位检测板",100,null,2,200]
[null,"气泡传感器",200,null,2,400]
[null,"泵门",50,null,2,100]
[null,"止液夹",50,null,2,100]
[null,"活塞检测板",50,null,2,100]
[null,"滑块板",50,null,2,100]
[null,"残留传感器",50,null,2,100]
[null,"规格识别板",50,null,2,100]
[null,"拨钮",50,null,2,100]
[null,"卡爪",50,null,2,100]
["长沙健源","主板",600,null,4,2400]
[null,"电源板",300,null,4,1200]
[null,"电机驱动板",350,null,2,700]
[null,"电机驱动板连接线",7,null,2,14]
[null,"电机",400,null,2,800]
[null,"显示屏",100,null,2,200]
[null,"蠕动滑块",80,null,2,{"$f":"C69*E69","v":160}]
[null,"推杆单元",470,null,2,940]
[null,"卡杆单元",400,null,2,800]
[null,"压力传感器",100,null,2,200]
[null,"滴液传感器",50,null,2,100]
[null,"按键膜",200,null,2,400]
[null,"编码器",80,null,2,160]
[null,"电池",300,null,2,600]
[null,"面贴",50,null,2,100]
[null,"喇叭组件",7,null,2,14]
[null,"固定座组件",80,null,2,160]
[null,"蠕动泵组件",100,null,2,200]
[null,"点滴夹组件",50,null,2,100]
[null,"起始位检测板",100,null,2,200]
[null,"气泡传感器",200,null,2,400]
[null,"泵门",50,null,2,100]
[null,"止液夹",50,null,2,100]
[null,"活塞检测板",50,null,2,100]
[null,"滑块板",50,null,2,100]
[null,"残留传感器",50,null,2,100]
[null,"规格识别板",50,null,2,100]
[null,"拨钮",50,null,2,100]
[null,"卡爪",50,null,2,100]
["科力建元","主板",600,null,4,2400]
[null,"电源板",300,null,4,1200]
[null,"电机驱动板",350,null,2,700]
[null,"电机驱动板连接线",7,null,2,14]
[null,"电机",400,null,2,800]
[null,"显示屏",100,null,2,200]
[null,"蠕动滑块",80,null,2,160]
[null,"推杆单元",470,null,2,940]
[null,"卡杆单元",400,null,2,800]
[null,"压力传感器",100,null,2,200]
[null,"滴液传感器",50,null,2,100]
[null,"按键膜",200,null,2,400]
[null,"编码器",80,null,2,160]
[null,"电池",300,null,2,600]
[null,"面贴",50,null,2,100]
[null,"喇叭组件",7,null,2,14]
[null,"固定座组件",80,null,2,160]
[null,"蠕动泵组件",100,null,2,200]
[null,"点滴夹组件",50,null,2,100]
[null,"起始位检测板",100,null,2,200]
[null,"气泡传感器",200,null,2,400]
[null,"泵门",50,null,2,100]
[null,"止液夹",50,null,2,100]
[null,"活塞检测板",50,null,2,100]
[null,"滑块板",50,null,2,100]
[null,"残留传感器",50,null,2,100]
[null,"规格识别板",50,null,2,100]
[null,"拨钮",50,null,2,100]
[null,"卡爪",50,null,2,100]
["圣诺","主板",600,null,4,2400]
[null,"电源板",300,null,4,1200]
[null,"电机驱动板",350,null,2,700]
[null,"电机驱动板连接线",7,null,2,14]
[null,"电机",400,null,2,800]
[null,"显示屏",100,null,2,200]
[null,"蠕动滑块",80,null,2,160]
[null,"推杆单元",470,null,2,940]
[null,"卡杆单元",400,null,2,800]
[null,"压力传感器",100,null,2,200]
[null,"滴液传感器",50,null,2,100]
[null,"按键膜",200,null,2,400]
[null,"编码器",80,null,2,{"$f":"C133*E133","v":160}]
[null,"电池",300,null,2,600]
[null,"面贴",50,null,2,100]
[null,"喇叭组件",7,null,2,14]
[null,"固定座组件",80,null,2,160]
[null,"蠕动泵组件",100,null,2,200]
[null,"点滴夹组件",50,null,2,100]
[null,"起始位检测板",100,null,2,200]
[null,"气泡传感器",200,null,2,400]
[null,"泵门",50,null,2,100]
[null,"止液夹",50,null,2,100]
[null,"活塞检测板",50,null,2,100]
[null,"滑块板",50,null,2,100]
[null,"残留传感器",50,null,2,100]
[null,"规格识别板",50,null,2,100]
[null,"拨钮",50,null,2,100]
[null,"卡爪",50,null,2,100]
["麦科田","主板",600,null,4,2400]
[null,"电源板",300,null,4,1200]
[null,"电机驱动板",350,null,2,700]
[null,"电机驱动板连接线",7,null,2,14]
[null,"电机",400,null,2,800]
[null,"显示屏",100,null,2,200]
[null,"蠕动滑块",80,null,2,160]
[null,"推杆单元",470,null,2,940]
[null,"卡杆单元",400,null,2,800]
[null,"压力传感器",100,null,2,200]
[null,"滴液传感器",50,null,2,100]
[null,"按键膜",200,null,2,400]
[null,"编码器",80,null,2,160]
[null,"电池",300,null,2,600]
[null,"面贴",50,null,2,100]
[null,"喇叭组件",7,null,2,14]
[null,"固定座组件",80,null,2,160]
[null,"蠕动泵组件",100,null,2,200]
[null,"点滴夹组件",50,null,2,100]
[null,"起始位检测板",100,null,2,200]
[null,"气泡传感器",200,null,2,400]
[null,"泵门",50,null,2,100]
[null,"止液夹",50,null,2,100]
[null,"活塞检测板",50,null,2,100]
[null,"滑块板",50,null,2,100]
[null,"残留传感器",50,null,2,100]
[null,"规格识别板",50,null,2,100]
[null,"拨钮",50,null,2,100]
[null,"卡爪",50,null,2,100]
["七喜","主板",600,null,4,2400]
[null,"电源板",300,null,4,1200]
[null,"电机驱动板",350,null,2,700]
[null,"电机驱动板连接线",7,null,2,14]
[null,"电机",400,null,2,800]
[null,"显示屏",100,null,2,200]
[null,"蠕动滑块",80,null,2,160]
[null,"推杆单元",470,null,2,940]
[null,"卡杆单元",400,null,2,800]
[null,"压力传感器",100,null,2,200]
[null,"滴液传感器",50,null,2,100]
[null,"按键膜",200,null,2,400]
[null,"编码器",80,null,2,160]
[null,"电池",300,null,2,600]
[null,"面贴",50,null,2,100]
[null,"喇叭组件",7,null,2,14]
[null,"固定座组件",80,null,2,160]
[null,"蠕动泵组件",100,null,2,200]
[null,"点滴夹组件",50,null,2,{"$f":"C197*E197","v":100}]
[null,"起始位检测板",100,null,2,200]
[null,"气泡传感器",200,null,2,400]
[null,"泵门",50,null,2,100]
[null,"止液夹",50,null,2,100]
[null,"活塞检测板",50,null,2,100]
[null,"滑块板",50,null,2,100]
[null,"残留传感器",50,null,2,100]
[null,"规格识别板",50,null,2,100]
[null,"拨钮",50,null,2,100]
[null,"卡爪",50,null,2,100]
["诚益通","主板",600,null,4,2400]
[null,"电源板",300,null,4,1200]
[null,"电机驱动板",350,null,2,700]
[null,"电机驱动板连接线",7,null,2,14]
[null,"电机",400,null,2,800]
[null,"显示屏",100,null,2,200]
[null,"蠕动滑块",80,null,2,160]
[null,"推杆单元",470,null,2,940]
[null,"卡杆单元",400,null,2,800]
[null,"压力传感器",100,null,2,200]
[null,"滴液传感器",50,null,2,100]
[null,"按键膜",200,null,2,400]
[null,"编码器",80,null,2,160]
[null,"电池",300,null,2,600]
[null,"面贴",50,null,2,100]
[null,"喇叭组件",7,null,2,14]
[null,"固定座组件",80,null,2,160]
[null,"蠕动泵组件",100,null,2,200]
[null,"点滴夹组件",50,null,2,100]
[null,"起始位检测板",100,null,2,200]
[null,"气泡传感器",200,null,2,400]
[null,"泵门",50,null,2,100]
[null,"止液夹",50,null,2,100]
[null,"活塞检测板",50,null,2,100]
[null,"滑块板",50,null,2,100]
[null,"残留传感器",50,null,2,100]
[null,"规格识别板",50,null,2,100]
[null,"拨钮",50,null,2,100]
[null,"卡爪",50,null,2,100]
[]
[{"$nulls":4},"最高限价",{"$f":"SUM(F5:F236)","v":85184}]
[]
["以上报价包含配件更换服务费，配件质保1年"]

{"sheet":"呼吸机、麻醉机","index":4,"n_rows":82,"n_cols":12,"rows_kept":82,"merged":[[0,0,0,11],[1,3,1,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,6],[2,7,2,11],[4,0,5,0],[6,0,12,0],[13,0,18,0],[19,0,24,0],[25,0,37,0],[38,0,48,0],[49,0,53,0],[54,0,58,0],[59,0,66,0],[67,0,76,0]]}
["呼吸机、麻醉机类配件价目表"]
[null,"公司名称：",{"$nulls":7},"单位：元"]
["适配机型","配件名称","原厂",{"$nulls":4},"兼容"]
[null,null,"最高限价（单价）","报价","预计采购数量","最高限价（合计）","维修费用（合计）","最高限价（单价）","报价","预计采购数量","最高限价（合计）","维修费用（合计）"]
["纽邦360呼吸机","蓄电池",800,null,1,800]
[null,"氧传感器",{"$nulls":5},800,null,1,800]
["SAVINA呼吸机","蓄电池",1800,null,1,1800]
[null,"氧电池",600,null,1,600]
[null,"呼气阀",1400,null,1,1400]
[null,"电源模块",{"$nulls":5},8000,null,1,8000]
[null,"主板",{"$nulls":5},7000,null,1,7800]
[null,"流量传感器（5个）",1150,null,1,1150]
[null,"涡轮驱动板",{"$nulls":5},4500,null,1,4500]
["飞利浦V200/V60呼吸机","蓄电池",{"$nulls":5},1800,null,1,1800]
[null,"屏幕控制板",1600,null,1,1600]
[null,"传感器板",6000,null,1]
[null,"电源板",3000,null,1]
[null,"驱动板",4000,null,1]
[null,"流量传感器",5000,null,1]
["科曼V3A呼吸机","AC 电源板",2200,null,1,2200]
[null,"DC 电源板",3200,null,1,3200]
[null,"电池转接板",290,null,1,290]
[null,"IMX7核心板",2200,null,1,2200]
[null,"监控板",4500,null,1,4500]
[null,"传感器板",3800,null,1,3800]
["谊安VG70呼吸机","氧传感器",800,null,1,800]
[null,"锂电池RRC2024",2000,null,1,2000]
[null,"开关电源",3000,null,1,3000]
[null,"NBP转接板",2500,null,1,2500]
[null,"NBP电源板",5000,null,1,5000]
[null,"吸气控制阀",3500,null,1,3500]
[null,"NBP核心板",5800,null,1,5800]
[null,"NBP主控板",6800,null,1,6800]
[null,"驱动器d30/5/4q",4000,null,1,4000]
[null,"驱动器母板d30/5/4q",3200,null,1,3200]
[null,"P/C104单板机套件，工业级CF卡",8000,null,1,8000]
[null,"驱动涡轮",8000,null,1,8000]
[null,"熔断器T250V/3.15A",10,null,10,100]
["迈瑞sv系列呼吸机","呼吸机氧电池",560,null,1,560]
[null,"呼吸机呼气阀",1450,null,1,1450]
[null,"呼吸机吸气阀",1450,null,1,1450]
[null,"锂电池",1550,null,1,1550]
[null,"迈瑞dcdc板",{"$nulls":5},1000,null,1,1000]
[null,"氧气比例电磁阀及连接线",4000,null,1,4000]
[null,"空气流量传感器",3500,null,1,3500]
[null,"氧气流量传感器",3500,null,1,3500]
[null,"过滤器",280,null,1,280]
[null,"吸气阀组件",2500,null,1,2500]
[null,"雾化阀",4100,null,1,4100]
["迈柯唯呼吸机","氧电池",{"$nulls":5},600,null,1,600]
[null,"锂电池",{"$nulls":5},1500,null,1,1500]
[null,"1771板",{"$nulls":5},8000,null,1,8000]
[null,"呼出盒",{"$nulls":5},3500,null,1,3500]
[null,"按键板",{"$nulls":5},1500,null,1,1500]
["各品牌呼吸机","湿化器MR810维修",850,null,1,850]
[null,"湿化器MR850维修",1800,null,1,1800]
[null,"湿化器MR850连接线维修",1250,null,1,1250]
[null,"模拟肺",{"$nulls":5},600,null,1,600]
[null,"氧气减压表",300,null,1,300]
["德尔格麻醉机","蓄电池",{"$nulls":5},800,null,1,800]
[null,"氧电池",{"$nulls":5},600,null,1,600]
[null,"保养套件",5000,null,1,5000]
[null,"主板",{"$nulls":5},8200,null,1,8200]
[null,"电源",{"$nulls":5},5100,null,1,5100]
[null,"流量剂",{"$nulls":5},3500,null,1,3500]
[null,"减压阀",2000,null,1,2000]
[null,"编码器",1800,null,1,1800]
["迈瑞麻醉机","监控板",{"$nulls":5},4000,null,1,4000]
[null,"流量传感器",500,null,1,500]
[null,"风箱折叠囊",{"$nulls":5},600,null,1,600]
[null,"压力开关",800,null,1,800]
[null,"保养套件",4800,null,1,4800]
[null,"流量监控板",6500,null,1,6500]
[null,"触摸屏",4800,null,1,4800]
[null,"APL阀",2500,null,1,2500]
[null,"钠石灰罐",4500,null,1,4500]
[null,"电源板",{"$nulls":5},2000,null,1,2000]
[{"$nulls":5},{"$f":"SUM(F5:F77)","v":136530},{"$nulls":4},{"$f":"SUM(K5:K77)","v":64400}]
[]
[{"$nulls":4},"合计","最高限价",{"$f":"F78+K78","v":200930}]
[]
["以上报价包含配件更换服务费，配件质保1年"]